Sisäinen palotarkastus	                              sivu 1 	
Rakenteellisten ratkaisujen osalta tarkastetaan, että kohde on rakennusluvan mukaisessa kunnossa.	
	Kunnossa	Korjaustoimenpide	
1. POISTUMISTURVALLISUUS			
Kulkureitit uloskäytävään ja uloskäytävät tavaroista vapaat			
Myymälässä hyllyjen välissä olevat kulkureitit vapaana tavaroista			
Ovet kulkureiteillä uloskäytävään ja ulos avattavissa ilman avainta			
Kulkureittien ja uloskäytävien merkinnät			
Poistumisohjeet			
2. PALO-OSASTOINTI			
Palo-ovet itsestään sulkeutuvat ja salpautuvat			
Huoneiden ovet pidetään suljettuina savukaasujen leviämisen estämiseksi			
Automaattisesti auki viritetyt ovet pystyvät sulkeutumaan			
Kaapeli- ja putkiläpiviennit tiivistetty			
Ilmanvaihtolaitteiston palonrajoittimet paikoillaan			
3. TURVALLISUUTTA LISÄÄVÄT LAITTEET			
Alkusammutuskalusto huollettu ja tarkastettu			
Alkusammuttimet ja merkit paikoillaan			
Alkusammutuskalusto helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa			
Sammutuslaitteisto, palonilmaisulaitteisto, savunpoistolaitteet, turva- ja merkkivalaistus: nimetty ja koulutettu hoitaja, hänellä tarvittavat varahenkilöt nimetty, määräaikaistarkastukset tehty, kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan			
4. SÄHKÖLAITTEET			
Sähköasennukset määräysten mukaisia ja määräaikaistarkastettu			
Koneet ja laitteet huollettu ja puhdistettu			
Viallisten valaisimien kunnossapito järjestetty			
Valaisimet riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista			
Sähkökeskusten edustat vapaat			
5. ILMANVAIHTO			
Ilmanvaihdon pysäytys merkitty ja käyttö ohjeistettu			
Ilmanvaihdon puhdistustarve kartoitettu			
Ilmanvaihtolaitteiden toimintakunto tarkastettu			

Sisäinen palotarkastus		sivu 2	
	Kunnossa	Korjaustoimenpide	
6. LÄMMITYSLAITTEET			
Suojaetäisyydet syttyviin materiaaleihin riittävät			
Kunnossapito ja huolto järjestetty			
Savuhormien kunto tarkastettu ja hormit nuohottu			
7. PALAVAT NESTEET JA KAASUT, VAARALLISET AINEET			
Säilytys ohjeiden ja lupien mukainen			
Merkinnät ohjeiden mukaiset ja hyvin havaittavissa			
8. VÄESTÖNSUOJAT			
Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö nimetty			
Kunnossapidosta huolehdittu			
Merkinnät hyvin havaittavissa			
9. TULITYÖT			
Tulitöiden valvontasuunnitelma tehty ja sitä noudatetaan			
Tilapäisillä tulityöpaikoilla työntekijältä edellytetään voimassaoleva tulityökortti			
10. TUHOPOLTOT			
Asiattomien henkilöiden pääsy rakennukseen ja sen läheisyyteen estetty			
Ulkovalaistus riittävä			
Kulunvalvontalaitteisto riittävän kattava			
Syttyviä materiaaleja ei säilytetä rakennuksen seinustalla eikä lastauslaitureilla			
Jätekatokset riittävän etäällä rakennuksesta tai hyvin palo-osastoituja ja lukittuja			
Asiattomien pääsy käsittelemään turvajärjestelmiä on estetty			
11. SIISTEYS JA JÄRJESTYS			
Jätekuljetus järjestetty riittävän usein			
Jäteastioita varattu riittävästi			
Jäteastioille ja varastoitaville tavaroille järjestetty asianmukaiset tilat			
Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein			
Käytävät kulkukelpoiset			
12. PELASTUSSUUNNITELMA			
Suunnitelma on ajan tasalla			
Henkilöstö koulutettu ja vastuut tiedetään			
Harjoituksia järjestetty			
Suojelumateriaali tarkoituksenmukainen ja tallella